Węgorzewo, dnia ……………………..

**Załącznik nr 2**

**Znak sprawy DOA.272.2.09.2022.PA**

**Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą
w Węgorzewie**

**FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY**

**w związku z zapytaniem ofertowym Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Węgorzewie**

**Nazwa wykonawcy:**

**.............................................................................................................................................**

**Adres/siedziba wykonawcy:**

**…..........................................................................................................................................**

**Telefon, e-mail wykonawcy:**

**…………………..........................................................................................................................**

**Oferuję/my:**

**Wykonanie zamówienia za cenę brutto: …………………………….. zł**

|  |  |
| --- | --- |
| **L.p.** | **Asortyment/ opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów** |
| **Oczyszczacze powietrza – 3 szt.****(poniższe informacje wpisuje Wykonawca)****Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:....................** |
| 1 | Przeznaczenie – sprzęt do użytku w szpitalu/placówkach służby zdrowa, służący zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. |
| 2 | Budowa/działanie:1. Oczyszczacz powietrza – generator hydroksylowy.
2. Oczyszczanie i dezodoryzacja bez emisji ozonu.
3. Eliminacja zapachu pleśni, dymu, moczu, opary ropy naftowej itp.
4. Eliminacja bakterie i grzyby.
5. Jonizator wyposażony w lampę fotokatalityczną TiO2, emitującą promienie UV.
6. Lampa samooczyszczająca o żywotności min. 8000h.
7. Bez potrzeby wietrzenia po dezynfekcji.
8. Sterylizacja możliwa do przeprowadzenia w obecności ludzi.
9. Możliwość zwiększenia wydajności urządzenia poprzez zwiększone bezpośrednie pobieranie wilgoci.
 |
| 3 | Napięcie: 110VNatężenie: min. 2ACzęstotliwość: 50/60HzAplikowany obszar: 566m2 (+/- 5%)Wyjście wentylatora:900 CFM maks.Waga: maks. 10 kgMateriał powłoki: blacha metalowaFiltr zmywalny dostosowany do oferowanego urządzenia. |
| Gwarancja: min. 24 miesięcy. |
| Rok produkcji nie starszy niż 2021r. |
| Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy dokumentację urządzenia (instrukcję obsługi użytkownika, instrukcje bezpieczeństwa użytkownika) w języku polskim lub z tłumaczeniem na j. polski, w wersji papierowej lub elektronicznej. |

W cenę brutto zostały wliczone wszystkie koszty wykonania zamówienia.

Termin związania ofertą: 30 dni.

Termin realizacji zamówienia: do 60 dni od dnia podpisania umowy.

Zapoznałem/my się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę/my do nich zastrzeżeń.

Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu na podstawie art. 7 ust 1 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustaw

.......................................................................

(Podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej