

**Załącznik nr 1 do SWZ**

**Znak sprawy: DOA/250/02/2021**

**Numer ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00088397/01**

**FORMULARZ OFERTY – Część 1**

**Armatura sanitarna**

**I. Przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn.:**

**Dostawa sprzętu sanitarnego i ogólnego do Szpitala Psychiatrycznego**

**SPZOZ w Węgorzewie**

**II. Nazwa i adres wykonawcy:**

…………………………………………………..

..............................................................................

..............................................................................

województwo…………………………………..

e-mail …………………………………………..

Dane identyfikujące:

NIP …………………………………………….

REGON……………………………………….

KRS, PESEL …………………………….

W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum (oferta wspólna składana przez kilku wykonawców) w górnej części wypełnia ją „lider”/wykonawca, ustanowiony jako pełnomocnik. Poniżej zaś obowiązkowo należy wypełnić niniejsze zestawienie identyfikujące pozostałych wykonawców.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **WYKONAWCA W KONSORCJUM (OFERTA WSPÓLNA) NAZWA FIRMY** | **Dane identyfikujące – adres, nr dokumentu rejestrowego, NIP, REGON, …** |
|  |  |  |
|  |  |  |

Wielkość przedsiębiorstwa:

 mikro  małe  średnie  duże

(zaznaczyć odpowiednio)

Dane teleadresowe do korespondencji:

**e-mail...........................................................**

**adres skrzynki ePUAP ………………………………………**

Osoba upoważniona na podstawie ................................ (wskazać rodzaj dokumentu np. KRS, CEDG, pełnomocnictwo itp.) do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: …………………………………………….

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn.: **Dostawa sprzętu sanitarnego i ogólnego do Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie - Armatura sanitarna** oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego oraz **zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za łączną[[1]](#footnote-1) (wraz z należnym podatkiem VAT)** cenę oferty **brutto …………………… zł**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia**  | **Ilość szt.** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** |
| **1** | **Zlew ze stali nierdzewnej, wbudowany w blat roboczy z baterią oszczędzającą wodę, z wyposażeniem.** | **1** |  | **………. zł** |
| **2** | **Umywalka z baterią oszczędzającą wodę, z wyposażeniem.** | **4** |  | **………. zł x 4 szt. = ……… zł** |
| **3** | **Umywalka ceramiczna z baterią z mieszaczem oszczędzająca wodę, wbudowana w blat roboczy, z wyposażeniem.** | **2** |  | **………. zł x 2 szt. = ……… zł** |
| **4** | **Umywalka ceramiczna dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, z baterią oszczędzającą wodę, z wyposażeniem.** | **13** |  | **………. zł x 13 szt. = ……… zł** |
| **5** | **Odbojoporęcz ścienna (komplet)** | **1** |  | **………. zł** |
| **6a** | **Odbojoporęcz ścienna (I)** | **1** |  | **………. zł** |
| **6b** | **Odbojoporęcz ścienna (II)** | **1** |  | **………. zł** |
| **6c** | **Odbojoporęcz ścienna (III)** | **1** |  | **………. zł** |
| **6d** | **Odbojoporęcz ścienna (IV)** | **1** |  | **………. zł** |
| **6e** | **Odbojoporęcz ścienna (V)** | **1** |  | **………. zł** |
| **6f** | **Odbojoporęcz ścienna (VI)** | **1** |  | **………. zł** |
| **7** | **Miska ustępowa.** | **13** |  | **………. zł x 13 szt. = ……… zł** |
| **8** | **Bateria prysznicowa.** | **13** |  | **………. zł x 13 szt. = ……… zł** |
| **9** | **Poręcz prysznicowa.** | **13** |  | **………. zł x 13 szt. = ……… zł** |
| **10a** | **Poręcz uchylna (I)** | **26** |  | **………. zł x 26 szt. = ……… zł** |
| **10b** | **Poręcz uchylna (II)** | **13** |  | **………. zł x 13 szt. = ……… zł** |
| **11** | **Uchwyt stały.** | **13** |  | **………. zł x 13 szt. = ……… zł** |
| **12** | **Krzesło kąpielowe.** | **13** |  | **………. zł x 13 szt. = ……… zł** |
| **13** | **Stelaż z zasłoną (prysznicowy).** | **13** |  | **………. zł x 13 szt. = ……… zł** |
| **RAZEM** |  |

**INFORMUJEMY, ŻE** (właściwe zakreślić):

 wybór oferty **nie będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

 wybór oferty **będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów i usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość bez kwoty podatku |
|  |  |  |
|  |  |  |

Wartość towaru / usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to …………………. zł netto\*[[2]](#footnote-2).

**Powyższe wypełnić tylko gdy:**

⃰ dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

• mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,

• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

**Oferta wg pozostałych kryteriów (Rozdz. XIII SWZ):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis kryterium**  | **Oferowany parametr – ilość miesięcy** |
| **1** | **Okres gwarancji na wszystkie produkty w Części 1** |  |

**Opis przedmiotu zamówienia:**

|  |  |
| --- | --- |
| **L.p.** | **Asortyment/ opis przedmiotu zamówienia** **wraz z opisem wymaganych parametrów** |
| **Sprzęt sanitarny - armatura****(poniższe informacje wpisuje Wykonawca)**1. **Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:..........*..........***
2. **Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:..........*..........***
3. **Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:..........*..........***
4. **Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:..........*..........***
5. **Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:..........*..........***

 **6a. Rok produkcji:........................, Producent:........................., Model:..........*............*** **6b. Rok produkcji:........................, Producent:........................., Model:..........*............*** **6c. Rok produkcji:........................, Producent:........................., Model:..........*............*** **6d. Rok produkcji:........................, Producent:........................., Model:..........*............*** **6e. Rok produkcji:........................, Producent:........................., Model:..........*............*** **6f. Rok produkcji:........................, Producent:........................., Model:..........*............***1. **Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:..........*..........***
2. **Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:..........*..........***
3. **Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:..........*..........***

**10a. Rok produkcji:........................, Producent:.........................., Model:..........*..........*****10b. Rok produkcji:........................, Producent:.........................., Model:..........*..........***1. **Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:..........*..........***
2. **Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:..........*..........***
3. **Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:..........*..........***
 |
| Przeznaczenie – dla Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie, ul. Gen. J. Bema 24, 11-600 Węgorzewo Realizacja zamówienia - Wykonawca dostarczy sprzęt do siedziby Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. |
| 1 | **Zlew ze stali nierdzewnej, wbudowany w blat roboczy z baterią oszczędzającą wodę,** Zastosować stal klasy nie niższej niż AISI 304 elektropolerowanej o wykończeniu gładkim posiadająca aprobaty i atesty techniczne PZH do zastosowania w budynkach i zakładach opieki zdrowotnej.**Dodatkowe wyposażenie:**Bateria nablatowa dla osób niepełnosprawnychZastosować baterię zlewozmywakową, stojącą z uchwytem lekarskim (łokciowym), obrotową wylewką i mieszaczem ceramicznym Ø 40 mm. Bateria powinna być wyposażona w dwa elastyczne wężyki przyłączeniowe w oplocie metalowym z końcówkami 3/8" posiadająca aprobaty i atesty techniczne PZH do zastosowania w budynkach i zakładach opieki zdrowotnej.**Ilość sztuk - 1** |
| 2 | **Umywalka z baterią oszczędzającą wodę** Umywalka dedykowana do pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych wykonana musi być z materiałów ceramicznych o min. szer. 55 cm montowana do ściany. posiadająca aprobaty i atesty techniczne PZH do zastosowania w budynkach i zakładach opieki zdrowotnej.**Dodatkowe wyposażenie:**Bateria umywalkowa stojącaBateria musi posiadać minimalnie poniższe parametry:- podłączenie: przyłącze 1/2" na zimną lub zmieszaną wodę- regulowany czas przepływu wody- korpus wykonany z litego mosiądzu**Ilość sztuk - 4** |
| 3 | **Umywalka ceramiczna z baterią z mieszaczem oszczędzająca wodę, wbudowana w blat roboczy,** Umywalki wpuszczane w blat wykonane muszą być z materiałów ceramicznych z otworem na baterię stojącą, posiadające aprobaty i atesty techniczne PZH do zastosowania w budynkach i zakładach opieki zdrowotnej.**Dodatkowe wyposażenie**:Bateria nablatowa dla osób niepełnosprawnychZastosować baterię zlewozmywakową, stojącą z uchwytem lekarskim (łokciowym), obrotową wylewką i mieszaczem ceramicznym Ø 40 mm. Bateria powinna być wyposażona w dwa elastyczne wężyki przyłączeniowe w oplocie metalowym z końcówkami 3/8" posiadająca aprobaty i atesty techniczne PZH do zastosowania w budynkach i zakładach opieki zdrowotnej.**Ilość sztuk - 2** |
| 4 | **Umywalka ceramiczna dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, z baterią oszczędzającą wodę**Umywalka dedykowana do pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych wykonana musi być z materiałów ceramicznych o min. szer. 55 cm montowana do ściany. posiadająca aprobaty i atesty techniczne PZH do zastosowania w budynkach i zakładach opieki zdrowotnej.**Dodatkowe wyposażenie:**Bateria umywalkowa stojącaBateria musi posiadać minimalnie poniższe parametry:- podłączenie: przyłącze 1/2" na zimną lub zmieszaną wodę- regulowany czas przepływu wody- korpus wykonany z litego mosiądzu**Ilość sztuk - 13** |
| 5 | **Odbojoporęcz ścienna śr. 4 cm, szer. 15 cm/ od ściany 5 cm/ Pomieszczenie 0.04 parter , poczekalnia/korytarz**Dostawa odbojoporęczy ściennej (kolor wskazany przez Zamawiającego). Część chwytna poręczy o średnicy 4cm, w odległości ok. 5 cm od ściany, część chwytna umieszczona w sposób uniemożliwiający jej obracanie, o dużej odporności na uderzenia i zarysowania, szer. 15 cm, ergonomiczna. Długość poręczy 1 szt. 2,40 m montowanej na ścianie korytarza przed ławkami z 4 siedziskami. Długość poręczy 2 szt. x 1,20 m montowanej na ścianie korytarza przy gabinecie 0.03Długość poręczy 1 szt. x 1,00 m montowanej na ścianie korytarza przy pomieszczeniu 0.07Profile : pokrywy winylowe z podstawą aluminiową oraz kompletem akcesoriów, pokrywy wymienne i łatwe do czyszczenia.**Ilość sztuk – 1kpl.** |
| 6 | **6a) Odbojoporęcz ścienna śr. 4 cm, szer. 15 cm/ od ściany 5 cm****Pomieszczenie 0.11 parter, komunikacja /łazienka 2/**Dostawa odbojoporęczy ściennej (kolor wskazany przez Zamawiającego). Część chwytna poręczy o średnicy 4cm, w odległości ok. 5 cm od ściany, część chwytna umieszczona w sposób uniemożliwiający jej obracanie, o dużej odporności na uderzenia i zarysowania, szer. 15 cm, ergonomiczna. Długość poręczy 1 szt. 1,20 m montowanej po lewej stronie pomieszczenia. Profile : pokrywy winylowe z podstawą aluminiową oraz kompletem akcesoriów, pokrywy wymienne i łatwe do czyszczenia.**Ilość sztuk - 1****6b) Odbojoporęcz ścienna śr. 4 cm, szer. 15 cm/ od ściany 5 cm****Pomieszczenie 0.15 parter, komunikacja /łazienka 4/**Dostawa odbojoporęczy ściennej (kolor wskazany przez Zamawiającego) . Część chwytna poręczy o średnicy 4cm, w odległości ok. 5 cm od ściany, część chwytna umieszczona w sposób uniemożliwiający jej obracanie, o dużej odporności na uderzenia i zarysowania, szer. 15 cm, ergonomiczna. Długość poręczy 1 szt. 1,20 m montowanej po prawej stronie pomieszczenia. Profile : pokrywy winylowe z podstawą aluminiową oraz kompletem akcesoriów, pokrywy wymienne i łatwe do czyszczenia.**Ilość sztuk - 1****6c) Odbojoporęcz ścienna śr. 4 cm, szer. 15 cm/ od ściany 5 cm****Pomieszczenie 1.05 poziom 1+, komunikacja /łazienka 2/**Dostawa odbojoporęczy ściennej. (kolor wskazany przez Zamawiającego) Część chwytna poręczy o średnicy 4cm, w odległości ok. 5 cm od ściany, część chwytna umieszczona w sposób uniemożliwiający jej obracanie, o dużej odporności na uderzenia i zarysowania, szer. 15 cm, ergonomiczna. Długość poręczy 1 szt. 1,20 m montowanej po lewej stronie pomieszczenia. Profile : pokrywy winylowe z podstawą aluminiową oraz kompletem akcesoriów, pokrywy wymienne i łatwe do czyszczenia.**Ilość sztuk - 1****6d) Odbojoporęcz ścienna śr. 4 cm, szer. 15 cm/ od ściany 5 cm****Pomieszczenie 1.06 poziom 1+, komunikacja /łazienka 4/**Dostawa odbojoporęczy ściennej. (kolor wskazany przez Zamawiającego) Część chwytna poręczy o średnicy 4cm, w odległości ok. 5 cm od ściany, część chwytna umieszczona w sposób uniemożliwiający jej obracanie, o dużej odporności na uderzenia i zarysowania, szer. 15 cm, ergonomiczna. Długość poręczy 1 szt. 1,20 m montowanej po prawej stronie pomieszczenia. Profile : pokrywy winylowe z podstawą aluminiową oraz kompletem akcesoriów, pokrywy wymienne i łatwe do czyszczenia.**Ilość sztuk - 1****6e) Odbojoporęcz ścienna śr. 4 cm, szer. 15 cm/ od ściany 5 cm****Pomieszczenie 2.05 poziom 2+, komunikacja /łazienka 2/**Dostawa odbojoporęczy ściennej. (kolor wskazany przez Zamawiającego) Część chwytna poręczy o średnicy 4cm, w odległości ok. 5 cm od ściany, część chwytna umieszczona w sposób uniemożliwiający jej obracanie, o dużej odporności na uderzenia i zarysowania, szer. 15 cm, ergonomiczna. Długość poręczy 1 szt. 1,20 m montowanej po lewej stronie pomieszczenia. Profile : pokrywy winylowe z podstawą aluminiową oraz kompletem akcesoriów, pokrywy wymienne i łatwe do czyszczenia.**Ilość sztuk - 1****6f) Odbojoporęcz ścienna śr. 4 cm, szer. 15 cm/ od ściany 5 cm****Pomieszczenie 2.06 poziom 2+, komunikacja /łazienka 4/**Dostawa odbojoporęczy ściennej. (kolor wskazany przez Zamawiającego) Część chwytna poręczy o średnicy 4cm, w odległości ok. 5 cm od ściany, część chwytna umieszczona w sposób uniemożliwiający jej obracanie, o dużej odporności na uderzenia i zarysowania, szer. 15 cm, ergonomiczna. Długość poręczy 1 szt. 1,20 m montowanej po prawej stronie pomieszczenia. Profile : pokrywy winylowe z podstawą aluminiową oraz kompletem akcesoriów, pokrywy wymienne i łatwe do czyszczenia.**Ilość sztuk - 1** |
| 7 | **Miska ustępowa**Należy zastosować miski ustępowe lejowe dla osób niepełnosprawnych, wiszące dł. min. 70 cm, wys. montażu min. 46 cm. Wykonana z materiałów ceramicznych, montowana do ściany posiadająca aprobaty i atesty techniczne PZH do zastosowania w budynkach i zakładach opieki zdrowotnej**Ilość sztuk - 13** |
| 8 | **Bateria prysznicowa**Baterie natryskowe ścienne zaprojektować jako przeznaczone do użytku w łazienkach i toaletach dla osób niepełnosprawnych. Bateria wyposażona musi być w dźwignię ułatwiającą użytkowanie na wodę zimną lub zmieszaną. Charakteryzować się wysoką odpornością, odpowiednio do intensywnego użytkowania, oszczędzać wodę, posiadająca aprobaty i atesty techniczne PZH do zastosowania w budynkach i zakładach opieki zdrowotnejMinimalne wymagania :- podłączenie: 1/2" na wodę zimną lub zmieszaną- czas przepływu wody: ok. 15 sek. przy 3 bar- wyposażona w drążek **Ilość sztuk - 13** |
| 9 | **Poręcz prysznicowa fi 32 mm**Należy zastosować poręcze wykonane ze stali nierdzewnej klasy nie niższej niż AISI 304 montowana do ściany. Parametry techniczne poręczy:- Średnica rury: Ø 32- Grubość stali: rura 1,5 mm, wspornik 3 mm- Kąt zgięcia rury: 90°- Możliwość montażu pionowego i poziomego- Maskownica śrub- Długość uchwytu 1600 mm- Maksymalne obciążenie: 120 kgZastosowany materiał musi posiadać aktualne aprobaty i atesty techniczne PZH do zastosowania w budynkach i zakładach opieki zdrowotnej**Ilość sztuk - 13** |
| 10a | **Poręcz uchylna fi 32 mm, dł. 70 cm**Należy zastosować poręcze wykonana ze stali nierdzewnej klasy nie niższej niż AISI 304 montowana do ściany. Parametry techniczne poręczy:- Średnica rury: Ø 32- Grubość stali: rura 1,5 mm, wspornik 3 mm- Długość uchwytu 700 - 750 mm- Kąt zgięcia rury: 90°- Możliwość montażu pionowego i poziomego- Maskownica śrub- Maksymalne obciążenie: 120 kgZastosowany materiał musi posiadać aktualne aprobaty i atesty techniczne PZH do zastosowania w budynkach i zakładach opieki zdrowotnej**Ilość sztuk - 26** |
| 10b | **Poręcz uchylna fi. 32 mm, dł. 75 cm**Należy zastosować poręcze wykonana ze stali nierdzewnej klasy nie niższej niż AISI 304 montowana do ściany. Parametry techniczne poręczy:- Średnica rury: Ø 32- Grubość stali: rura 1,5 mm, wspornik 3 mm- Długość uchwytu 700 - 750 mm- Kąt zgięcia rury: 90°- Możliwość montażu pionowego i poziomego- Maskownica śrub- Maksymalne obciążenie: 120 kgZastosowany materiał musi posiadać aktualne aprobaty i atesty techniczne PZH do zastosowania w budynkach i zakładach opieki zdrowotnej**Ilość sztuk - 13** |
| 11 | **Uchwyt stały fi 32 mm, dł. 60 cm.**Należy zastosować uchwyty wykonana ze stali nierdzewnej klasy nie niższej niż AISI 304 montowana do ściany. Parametry techniczne poręczy:- Średnica rury: Ø 32- Grubość stali: rura 1,5 mm, wspornik 3 mm- Długość uchwytu 600 mm- Kąt zgięcia rury: 90°- Możliwość montażu pionowego i poziomego- Maskownica śrub- Maksymalne obciążenie: 120 kgZastosowany materiał musi posiadać aktualne aprobaty i atesty techniczne PZH do zastosowania w budynkach i zakładach opieki zdrowotnej**Ilość sztuk - 13** |
| 12 | **Krzesło kąpielowe**Należy zastosować krzesła kąpielowe wykonane ze stali nierdzewnej klasy nie niższej niż AISI 304 montowana do ściany. Parametry techniczne poręczy:- Średnica rury: Ø 25- Grubość stali: rura 1,5 mm, wspornik 3 mm- Uchylne- Kąt zgięcia rury: 90°- Możliwość montażu poziomego na ścianie- Maskownica śrub- Maksymalne obciążenie: 150 kgZastosowany materiał musi posiadać aktualne aprobaty i atesty techniczne PZH do zastosowania w budynkach i zakładach opieki zdrowotnej**Ilość sztuk - 13** |
| 13 | **Stelaż z zasłoną (prysznicowy), drążek prysznicowy, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, fi 32 mm, montowany do ścian z zasłona prysznicową z poliestru, obciążona w dolnej części.**- wymiary całkowite – 900x900x500 mm- grubość stali : co najmniej 1,5 mm (rura), 3-4 mm (wspornik)- rodzaj łączenia elementów stalowych – spawanie TIG- mocowanie- 9-śrubowe, ścienne- punkty wsparcia – 3- średnica otworów na śruby mocujące: fi 5,2 - śruby mocujące – 9 kołków i 9 śrub (9x 50 mm)**Ilość sztuk - 13** |
| **Gwarancja**: min.24 miesiące (gwarancja producenta) na produkty z poz. 1-13. |
| INNE WARUNKI: DOSTAWA DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGOUL. GEN. J. BEMA 24, 11-600 WĘGORZEWO.  |
| Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy dokumentację armatury (instrukcję obsługi użytkownika, instrukcje bezpieczeństwa użytkownika, kartę gwarancji) w języku polskim w wersji papierowej lub z tłumaczeniem na j. polski. |

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć **armaturę** do siedziby Zamawiającego wskazanej w umowie. Dostarczona **armatura** musi być kompletna i zgodna z jej opisem w załączniku nr 1. Niedopuszczalne jest, aby dla zapewnienia prawidłowego użytkowania **Armatury**, konieczne było instalowanie dodatkowych elementów w późniejszym czasie, szczególnie za dodatkową opłatą (nie dotyczy materiałów zużywalnych).
2. Oświadczenie:

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia ww. parametry techniczno-użytkowe. Niespełnienie parametrów wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty.

**III. W ramach udzielnej gwarancji na oferowane produkty, zgodnej z powyższą tabelą:**

 **(Jeżeli serwis dla poszczególnych produktów będzie prowadzony przez różne firmy, należy to również wpisać poniżej).**

Serwis gwarancyjny będzie prowadzony przez\* ………………………………………………….

\*podać nazwę firmy

Serwis pogwarancyjny może być prowadzony przez[[3]](#footnote-3) ………………………………………

\*podać nazwę firmy, jeżeli jest znana

**IV. Deklaruję ponadto:**

1. termin wykonania zamówienia – **100 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,**
2. warunki płatności – **do 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej i dostarczonej do Zamawiającego faktury, po podpisaniu protokołu odbioru.**

**V. Oświadczamy, że:**

* zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte,
* uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty,
* jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
* zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi w Załączniku nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach w nich określonych,

wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[4]](#footnote-4) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu\*,

* nie zamierzam/y / zamierzam/y powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia[[5]](#footnote-5):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i adres firm podwykonawcy | Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom |
|  |  |  |
|  |  |  |

**VI. Zobowiązania w przypadku przyznania zamówienia:**

* zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
* osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest.....................................................................................................
* e-mail: ………...……........…………………………………. tel.: …………………...

**VII. Zastrzeżenie i informacje od Wykonawcy (zaznaczyć odpowiednio):**

**□ Żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.**

**□ Wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.**

1. Oświadczam, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ogólnie udostępnione:

 ……………………………………………………………………………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) lub oddzielna części oferty  |
| Od | Do |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. W celu wykazania, że powyżej wskazane dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa do oferty załączam:

……………………………………………………………………………………………………

1. Inne, istotne dla przedmiotu zamówienia informacje:

……………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że informacje podane ww. oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

 ……………………………………………….…

 Podpisano podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym

1. ŁĄCZNA CENA OFERTY stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SWZ. [↑](#footnote-ref-1)
2. W przypadku, gdy ofertę składa wykonawca zagraniczny, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia VAT w Polsce, należy wpisać cenę netto. Przy ocenie takiej oferty zastosowanie będzie miał zapis wskazany w dziale XVI pkt 4 SWZ wynikający z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp. [↑](#footnote-ref-2)
3. Informacja dodatkowa dla Zamawiającego. [↑](#footnote-ref-3)
4. 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

\*\* Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-4)
5. Wypełnić, jeżeli na etapie składania ofert Wykonawca posiada taką informację. [↑](#footnote-ref-5)